	ÉVALUATION DE SÉQUENCE  ·  TECHNOLOGIE 3e
La porte automatique du 7-Eleven  ·  Durée : 45 minutes  ·  Notée sur 20


 
	Nom
	
	Classe
	

	Prénom
	
	Date
	


 
	Le contexte — à lire avant de commencer
Un magasin de proximité souhaite équiper son entrée d’une porte coulissante à commande tactile.
Le système comporte : une carte micro:bit, un capteur tactile sur la broche P0, un potentiomètre sur P1, un servomoteur sur P2, et la matrice de LED intégrée à la carte.
Toutes les questions portent sur ce système.


 
	1
	Exigences et composants
Représenter sous forme de données les informations utilisées par un OST
	/ 5 points


1.1  Pour chaque exigence du client, indique le composant qui y répond.	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	Réf.
	Exigence du cahier des charges
	Composant

	E1
	La porte s’ouvre en moins d’une seconde après le contact du doigt.
	

	E2
	Le temps de maintien est réglable de 0 à 5 secondes, sans reprogrammer.
	

	E3
	Le réglage courant est affiché à l’installateur.
	


1.2  Pour éviter que la porte se referme sur un client, quel composant ajouter ?	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 


 
	2
	Logique ou analogique ?
Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d’information
	/ 5 points


Un élève relève les valeurs renvoyées par deux capteurs :
	Capteur
	Au repos
	En action

	Capteur A (broche P0)
	0
	1

	Capteur B (broche P1)
	12
	847


2.1  Lequel de ces deux capteurs délivre une information analogique ? Justifie.	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 


Le doigt qui approche du capteur A fait pourtant varier une grandeur physique de façon progressive.
2.2  Qu’est-ce qui, dans le capteur A, fait qu’il ne sort que 0 ou 1 ?	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 

	 




	3
	Du programme au Python
Programmer un algorithme · associer les blocs de texte Python aux blocs initiaux
	/ 6 points


Voici le programme de la porte, écrit en Python par MakeCode :
	1    duree_maintien = 0
2    pins.servo_write_pin(AnalogPin.P2, 0)
3
4    def on_forever():
5         global duree_maintien
6         duree_maintien = pins.analog_read_pin(AnalogReadWritePin.P1) * 5
7         if pins.digital_read_pin(DigitalPin.P0) == 1:
8              pins.servo_write_pin(AnalogPin.P2, 180)
9              basic.pause(duree_maintien)
10            pins.servo_write_pin(AnalogPin.P2, 0)
11   basic.forever(on_forever)


3.1  La molette renvoie 600. Quelle durée le programme calcule-t-il, en ms ?	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 


3.2  L’installateur veut exactement 4 secondes. Sur quelle valeur doit-il régler la molette ?	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 


3.3  Quand les lignes 8 à 10 s’exécutent-elles ? Comment le voit-on dans le code ?	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 

	 


 
	4
	Le dépannage
Formuler des hypothèses sur l’origine d’une défaillance · proposer un protocole de test
	/ 4 points


	La situation
L’installateur vous appelle : il a chargé le programme sur la carte du magasin.
La porte s’ouvre bien au contact du doigt et se referme correctement. L’affichage fonctionne.
Mais quelle que soit la position de la molette, la porte reste ouverte exactement 2 secondes.


4.1  Formule une hypothèse sur l’origine de la panne : SI ... ALORS ...	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 


4.2  Propose un test qui permet de vérifier ton hypothèse.	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 


4.3  Aucune pièce n’a été changée. Dépannage ou réparation ? Justifie.	□ NA   □ EA   □ A   □ D
	 

	 




	CORRECTION ET BARÈME  ·  DOCUMENT PROFESSEUR
La porte automatique du 7-Eleven  ·  3e


 
	1  Exigences et composants     / 5 points
▸  1.1  (3 points, 1 par ligne) — E1 : le capteur tactile.  E2 : le potentiomètre ou molette.  E3 : la matrice de LED.
▸  1.2  (2 points) — Un capteur permettant de détecter la présence d’une personne dans l’encadrement : capteur de présence, barrière infrarouge, capteur de fin de course.
▸  Accepter toute réponse décrivant un capteur capable de constater un obstacle. Refuser une réponse purement logicielle : le programme seul ne peut pas savoir.


 
	2  Logique ou analogique ?     / 5 points
▸  2.1  (2 points) — Le capteur B. Il renvoie des valeurs autres que 0 et 1, donc il peut prendre toutes les valeurs d’un intervalle : c’est une information analogique.
▸  1 point si le bon capteur est identifié sans justification.
▸  2.2  (3 points) — C’est le composant lui-même qui décide. Il compare la variation à un seuil : en dessous il renvoie 0, au-dessus il renvoie 1.
▸  Accorder les 3 points dès que la notion de seuil apparaît, même formulée autrement (limite, valeur de déclenchement).


 
	3  Du programme au Python     / 6 points
▸  3.1  (2 points) — 600 x 5 = 3000 millisecondes.  1 point si le calcul est posé mais mal effectué.
▸  3.2  (2 points) — 4 secondes font 4000 ms ; 4000 divisé par 5 donne 800. La molette doit être réglée sur 800.
▸  1 point si l’élève convertit correctement en millisecondes sans faire la division.
▸  3.3  (2 points) — Elles ne s’exécutent que si le capteur tactile est touché, c’est-à-dire si la condition de la ligne 7 est vraie.
▸  Ce qui permet de le voir : les lignes 8, 9 et 10 sont décalées vers la droite par rapport à la ligne 7. Cette indentation indique qu’elles sont à l’intérieur du si.
▸  1 point pour la condition, 1 point pour l’indentation.


 
	4  Le dépannage     / 4 points
▸  4.1  (2 points) — SI le calcul de la durée a été remplacé par une valeur fixe, ALORS la molette n’a plus aucun effet sur la durée.
▸  Accepter toute hypothèse cohérente avec le symptôme et formulée en SI ... ALORS ... 1 point si la cause est correcte mais la forme absente.
▸  4.2  (1 point) — Tourner la molette d’un extrême à l’autre et vérifier si l’affichage change. Ou : relire la ligne 6 du programme.
▸  Refuser changer une pièce : ce n’est pas un test mais déjà une réparation.
▸  4.3  (1 point) — C’est un dépannage : la panne était logicielle, aucune pièce n’était défectueuse.


Grille de notation
	Exercice
	Note

	Exercice 1 — Exigences et composants
	.......... / 5

	Exercice 2 — Logique ou analogique ?
	.......... / 5

	Exercice 3 — Du programme au Python
	.......... / 6

	Exercice 4 — Le dépannage
	.......... / 4

	TOTAL
	.......... / 20




	GRILLE D’ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES
La porte automatique du 7-Eleven  ·  3e  ·  Programme 2026


 
	NA
Non acquis
	EA
En cours d’acquisition
	A
Acquis
	D
Dépassé


Compétences de la séquence
	Séance
	Compétence évaluée
	NA
	EA
	A
	D
	Exo

	S1
	Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d’information
	 
	 
	 
	 
	 

	S1
	Représenter sous forme de données les informations de diverses natures utilisées par un OST
	 
	 
	 
	 
	 

	S2
	Programmer un algorithme lié à une nouvelle fonctionnalité
	 
	 
	 
	 
	 

	S2
	Utiliser un outil de transcription du programme en Python et associer les blocs de texte Python aux blocs du programme initial
	 
	 
	 
	 
	 

	S3
	Proposer un protocole de test pour valider le comportement et les performances d’un objet technique
	 
	 
	 
	 
	 

	S3
	Formuler des hypothèses sur l’origine d’une défaillance et proposer un protocole de dépannage
	 
	 
	 
	 
	 

	S1-S3
	Utiliser le vocabulaire technique à l’écrit : capteur, actionneur, logique, analogique, variable, exigence
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Correspondance exercices — compétences
Exercice 1 : représenter les informations sous forme de données · vocabulaire technique
Exercice 2 : caractériser la chaîne d’information · distinguer logique et analogique
Exercice 3 : programmer un algorithme · associer blocs et Python
Exercice 4 : formuler une hypothèse · proposer un protocole de test


Observations
	 

	 

	 

	 


monprofdetechnologie.fr   --   Évaluation de séquence   ·   La porte automatique du 7-Eleven   ·   3e
