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	1
	Les repères historiques
	3 points


Reliez chaque date à l’événement correspondant, en traçant un trait.
	1969
	Le protocole TCP/IP est publié par Vint Cerf et Bob Kahn

	1971
	Naissance d’Internet : tous les réseaux adoptent le même protocole

	1974
	Les quatre premiers ordinateurs d’ARPANET sont reliés entre eux

	1983
	Le projet français Cyclades expérimente la commutation de paquets


1.  Internet et le Web, est-ce la même chose ? Justifie en une phrase.	1 pt
	 

	 



	2
	Trouver une machine sur le réseau
	3 points


2.  Que fait le serveur DNS avant que la page ne s’affiche ?	2 pts
	 

	 

	 


3.  Entoure la seule adresse IPv4 valide :        192.168.1.300        192.168.1.10        1921.68.1.10	1 pt

	3
	Le voyage d’un paquet
	6 points


4.  Complète le tableau en indiquant le rôle de chaque protocole.	2 pts
	Protocole IP
	 
 

	Protocole TCP
	 
 


5.  Qu’est-ce que le TTL d’un paquet, et que se passe-t-il lorsqu’il atteint zéro ?	2 pts
	 

	 

	 


6.  Un routeur intermédiaire tombe en panne sur un réseau maillé. La communication est-elle forcément interrompue ? Justifie.	2 pts
	 

	 

	 


	4
	Client / serveur ou pair-à-pair
	4 points


Coche la case qui convient pour chaque situation.
	Situation
	Client / serveur
	Pair-à-pair

	Une seule machine détient le fichier et le fournit à toutes les autres.
	□
	□

	Chaque machine reçoit le fichier et le fournit en même temps aux autres.
	□
	□

	Le service s’arrête complètement si une machine précise est débranchée.
	□
	□

	Plus il y a de participants, plus le téléchargement est rapide.
	□
	□


7.  Cite un usage du pair-à-pair qui est parfaitement légal, et explique pourquoi il l’est.	2 pts
	 

	 

	 



	5
	Les réseaux physiques
	2 points


8.  Complète le tableau : filaire ou sans fil ? Encore en service ou non ?	2 pts
	Technologie
	Filaire ou sans fil ?
	Encore en service ?

	Fibre optique
	 
	 

	Câble sous-marin
	 
	 

	RTC, le modem téléphonique
	 
	 

	4G
	 
	 



	6
	Débit et neutralité du Net
	2 points


	Données pour répondre à la question 9
Un film pèse 4 giga-octets, soit 32 000 mégabits.
Débit de la fibre optique : 1 000 mégabits par seconde (Mbit/s).


9.  Combien de temps faut-il pour télécharger ce film avec la fibre ? Donne ton calcul.	1 pt
	 

	 


10.  Un opérateur décide de ralentir uniquement les vidéos, les autres contenus passant normalement. Respecte-t-il la neutralité du Net ? Justifie.	1 pt
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	N°
	Réponse attendue
	Barème

	Ex. 1
	1969 : les quatre premiers ordinateurs d’ARPANET. 1971 : Cyclades. 1974 : publication de TCP/IP. 1983 : naissance d’Internet.
	0,5 pt par association juste, soit 2 pts

	1.
	Non. Internet est le réseau physique et logique qui relie les machines ; le Web est un service qui fonctionne dessus, inventé bien plus tard. Le courriel est un autre service d’Internet, indépendant du Web.
	0,5 pt pour non + 0,5 pt pour la justification

	2.
	Le navigateur interroge un serveur DNS pour obtenir l’adresse IP correspondant au nom de domaine saisi. Le DNS joue le rôle d’annuaire : il traduit un nom, fait pour les humains, en adresse numérique, faite pour les machines. Ce n’est qu’ensuite que le navigateur contacte le serveur du site.
	1 pt pour la traduction nom vers IP, 1 pt pour l’idée d’annuaire ou l’ordre des étapes

	3.
	192.168.1.10. Les deux autres sont invalides : 300 dépasse 255, et 1921 aussi.
	1 pt, sans demi-point

	4.
	IP : donne une adresse à chaque paquet et l’achemine de routeur en routeur, sans garantir ni l’ordre ni l’arrivée. TCP : découpe et numérote les paquets, les remet dans l’ordre à l’arrivée, élimine les doublons et redemande ceux qui manquent.
	1 pt par ligne correctement remplie

	5.
	Le TTL est un compteur inscrit dans chaque paquet, décrémenté par chaque routeur traversé. À zéro, le routeur détruit le paquet au lieu de le transmettre. Cela évite qu’un paquet mal orienté tourne indéfiniment et sature le réseau.
	1 pt pour le compteur qui décroît, 1 pt pour la destruction et son utilité

	6.
	Non, pas forcément. Sur un réseau maillé il existe plusieurs chemins : les routeurs voisins constatent la panne et transmettent par un autre chemin. La communication n’est coupée que si le routeur en panne était un passage obligé.
	1 pt pour non + 1 pt pour la justification par les chemins alternatifs

	Ex. 4
	Client/serveur : lignes 1 et 3. Pair-à-pair : lignes 2 et 4.
	0,5 pt par ligne juste, soit 2 pts

	7.
	Exemples acceptés : télécharger une distribution Linux depuis son site officiel, partager ses propres photos, recevoir la mise à jour d’un jeu distribuée par son studio. C’est licite parce que l’auteur ou le titulaire des droits autorise explicitement ce partage.
	1 pt pour l’exemple, 1 pt pour la justification par l’autorisation de l’auteur

	8.
	Fibre optique : filaire, en service. Câble sous-marin : filaire, en service. RTC : filaire, arrêté en 2023. 4G : sans fil, en service.
	0,25 pt par case juste, soit 2 pts

	9.
	32 000 divisés par 1 000 égale 32 secondes.
	0,5 pt pour le calcul posé, 0,5 pt pour le résultat

	10.
	Non, il ne la respecte pas. Le traitement dépend du type de contenu, alors que la neutralité impose de transmettre les paquets indépendamment de ce qu’ils contiennent.
	0,5 pt pour non + 0,5 pt pour la justification



GRILLE DE NOTATION
	Exercice
	Note obtenue

	Exercice 1 — Les repères historiques
	        / 3

	Exercice 2 — Trouver une machine sur le réseau
	        / 3

	Exercice 3 — Le voyage d’un paquet
	        / 6

	Exercice 4 — Client / serveur ou pair-à-pair
	        / 4

	Exercice 5 — Les réseaux physiques
	        / 2

	Exercice 6 — Débit et neutralité du Net
	        / 2

	TOTAL
	        / 20



	Conseils de correction
Les questions 2, 5, 6, 7 et 10 attendent une justification. Une réponse juste sans justification ne vaut que la moitié des points : c’est le raisonnement qui est évalué, pas la mémorisation.
Question 9 : accepter le résultat sans calcul posé si le raisonnement est visible ailleurs. Une erreur de conversion octets-bits n’est pas pénalisée deux fois.
Question 7 : accepter tout exemple licite, y compris hors de ceux vus en classe, dès lors que la justification porte sur l’autorisation de l’auteur.
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